Oscam aj pre M7 karty, s ručením obmedzeným.
Možnosť prepínania medzi "statickým" camkey(rýchlejšia odozva) a tzv. L2b(dynamic camkey).
Pre mód L2b je pre kartu potrebný regkey. Viac na pcsat@privatkrasno.sk